Geef uw post de brievenbus die ze verdient: 7 eenvoudige tips om uw post beter te kunnen ontvangen.

Plaats uw brievenbus aan de rand van de openbare weg.

Let erop dat de opening van de gleuf minstens 23 cm breed en 3 cm hoog is. De brievenbus moet een minimale diepte van 35 cm hebben.

De opening bevindt zich het best op een hoogte tussen 70 en 170 cm.

De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.

Wij raden aan dat het huisnummer en het eventuele busnummer goed zichtbaar zijn, bij voorkeur op de brievenbus zelf. Ze moeten zichtbaar en leesbaar zijn vanaf de openbare weg. Wat ook voor brandweer en ambulance van nut kan zijn.

In appartementsgebouwen moeten de brievenbussen genummerd worden in doorlopende volgorde.De brievenbussen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en zich op het gelijkvloers bevinden.

Niet verplicht maar aangeraden: plaats de naam van de bewoners op de brievenbus. Dan weet de postbode zeker dat hij aan het juiste adres is.